1. Свободные мощности в системе теплоснабжения на 01.01.2026
	№ котельной
	Свободная мощность

	адрес
	 Гкал/час

	 котельная № 1 
	 ул. Пионерская, 10А,          
	3,02

	 котельная № 2 
	 ул. Пионерская, 21А                     
	8,95

	 котельная № 3 
	ул. Выучейского, 25,     
	0,00

	 котельная № 4 
	ул. 60 лет Октября, 10А. 
	0,24

	 котельная № 5 
	ул. Первомайская, 13А, 
	3,79

	 котельная № 6 
	ул. Юбилейная, 22
	0,53

	 котельная № 7 
	ул. Студенческая,  1А               
	0,00

	 котельная № 8 
	ул. Победы, 8
	0,57

	 котельная № 9 
	ул. Ленина, 4А,                   
	2,28

	 котельная № 10 
	ул. Первомайская,  34                  
	1,48

	 котельная № 11 
	ул. Хатанзейского, 1,            
	3,54

	 котельная № 12 
	Новый поселок ,                     
	0,91

	 котельная № 13 
	ул. Комсомольская, 11
	0,56

	 котельная № 14 
	ул. Рабочая, 18А,           
	2,28

	 котельная № 15 
	ул. Ленина, 35Б
	0,37

	 котельная № 16 
	ул. Первомайская, 31  
	1,43

	 котельная № 17 
	ул. Авиаторов, 22а,   
	0,00

	 котельная № 18 
	ул. Заводская,                       
	0,66

	 котельная № 19 
	ул. Ленина, 29Б
	0,00

	 котельная № 20 
	пр.Кап.Матросова,2
	0,00

	 котельная № 21 
	ул.Ненецкая,2
	0,75

	 котельная № 22 
	ул. Пионерская, 29
	1,03

	 котельная № 23 
	ул. Ленина, 23А
	0,09

	 котельная № 24 
	ул. Ленина, 39
	0,03

	 котельная № 25 
	Рыбников, 6А
	0,00

	 котельная № 26 
	ул. Рыбников, 59
	4,13

	 котельная № 27 
	60 лет Октября, 49А
	0,03

	 котельная № 28 
	пр-д Ветеринарный, д.5Б
	0,07



2. Свободные мощности в системе холодного водоснабжения
	Групповой водозабор «Озерный» Нарьян-Марского месторождения подземных пресных вод с суммарным дебитом 342 м3/час (лимит - 5450 м3/сутки)
	Свободная мощность

	
	 м3/час
	м3/сут

	
	112
	2068



3. Свободные мощности в системе водоотведения
	Канализационный очистные сооружения
	Свободная мощность

	
	м3/час
	м3/сут

	Городские – паспортная мощность 4000 м3/сутки
	28,05
	561

	Качгортинские – паспортная мощность 1200 м3/сутки
	48,65
	973

	Бондарные – паспортная мощность 500 м3/сутки
	18,5
	370



  
